ELTEX-MES-JUMBOFRAMES-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN

-- Title:      ELTEX MES JUMBOFRAMES MIB
-- Version:    1.0
-- Date:       22 April 2021

IMPORTS
    OBJECT-TYPE, MODULE-IDENTITY                 FROM SNMPv2-SMI
    eltMes                                       FROM ELTEX-MES;

eltMesJumboFrames MODULE-IDENTITY
                  LAST-UPDATED "202104200000Z"
                  ORGANIZATION "Eltex Enterprise Co, Ltd."
                  CONTACT-INFO "eltex-co.ru" 
                  DESCRIPTION  "MIB for Jumbo Frames." 
                  
                  REVISION "202104200000Z"
                  DESCRIPTION
                        "Initial revision."
        ::= { eltMes 20 }
        
eltMesJumboFramesGlobals OBJECT IDENTIFIER ::= { eltMesJumboFrames 1 }

eltJumboFramesSwitchMtuCurrent OBJECT-TYPE
    SYNTAX  INTEGER 
    MAX-ACCESS  read-only
    STATUS  current
    DESCRIPTION
        "Show the current device global mtu"
    ::= { eltMesJumboFramesGlobals 1 }

eltJumboFramesSwitchMtuAfterReset OBJECT-TYPE
    SYNTAX  INTEGER
    MAX-ACCESS  read-only
    STATUS  current
    DESCRIPTION
        "Show the device global mtu after reset"
    ::= { eltMesJumboFramesGlobals 2 }

eltJumboFramesProtocolMtuAfterReset OBJECT-TYPE
    SYNTAX  INTEGER
    MAX-ACCESS  read-only
    STATUS  current
    DESCRIPTION
        "Show the device protocol mtu after reset"
    ::= { eltMesJumboFramesGlobals 3 }

END
