-- -----------------------------------------------------------------------------
-- MIB NAME : Eltex MES GVRP Configuration
-- FILE NAME: eltGVRP.mib
-- DATE     : 19.09.2025
-- VERSION  : 1.00
-- PURPOSE  : MIB extention of GVRP feature

-- 19.09.2025 - Added eltGvrpStaticVlanEnable scalar
-- -----------------------------------------------------------------------------

ELTEX-MES-GVRP-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN

IMPORTS
    TruthValue                      FROM SNMPv2-TC
    MODULE-IDENTITY, OBJECT-TYPE    FROM SNMPv2-SMI
    eltMes                          FROM ELTEX-MES;

eltMesGvrpMIB MODULE-IDENTITY
           LAST-UPDATED "202509190000Z"
           ORGANIZATION "Eltex Enterprise Co, Ltd."
           CONTACT-INFO "https://www.eltex-co.ru"
           DESCRIPTION  "The private MIB module definition for GVRP MIB."

           REVISION     "202509190000Z"
           DESCRIPTION  "Initial revision."
        ::= { eltMes 256 }

eltMesGvrpObjects OBJECT IDENTIFIER ::= { eltMesGvrpMIB 1 }
eltMesGvrpConfigs OBJECT IDENTIFIER ::= { eltMesGvrpObjects 1 }

--------------------------------------------------------------
-- GVRP dynamic-to-static vlan conversion enable
--------------------------------------------------------------

eltGvrpStaticVlanEnable OBJECT-TYPE
    SYNTAX      TruthValue
    MAX-ACCESS  read-write
    STATUS      current
    DESCRIPTION
        "Enable dynamic-to-static vlan conversion."
    DEFVAL { false }
    ::= { eltMesGvrpConfigs 2 }

 END
 